**CHECK-LIST  
CK1 - Famiglia di Pericoli:** Luoghi di Lavoro **CK1.2 - Pericoli:** Altezza, cubatura, superficie

**Check List - Procedure Standardizzate**

Realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i rif. All. IV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **Requisito** | **SI** | **NO** | **NOTE** |
| 01 | L’altezza netta dei luoghi destinati al lavoro risulta essere superiore a 3m? *Nota 1* |  |  |  |
| 02 | La cubatura dei luoghi destinati al lavoro risulta essere superiore a 10m3 per lavoratore? |  |  |  |
| 03 | Ogni lavoratore occupato dispone di una superficie almeno di 2 m2? *Nota 2* |  |  |  |
| 04 | Lo spazio destinato al lavoratore permette il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere? |  |  |  |
| 05 | Verificare normativa locale vigente nel comune dell’attività. |  |  |  |

*Nota 1 - I limiti di altezza per i locali destinati o da destinarsi a uffici, fanno riferimento alla normativa urbanistica vigente.  
Nota 2 - I valori relativi alla cubatura e superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine e di impianti fissi. L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate*